**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ**

* Με οριακά βρεγμένο πανί (χρησιμοποιώντας το υγρό καθαριστικό που χρησιμοποιούμε) καθαρίσουμε πολύ καλά εξωτερικά το συμπυκνωτή
* Δεν έχει φίλτρο για να αλλάξουμε
* Με 1 οδοντόβουρτσα και σπρέι επαφών καθαρίζουμε τους ακροδέκτες της μπαταρίας. Αν η εικόνα των ακροδεκτών είναι καλή, τους αφήνουμε ως έχει. Όμως μετά από μακροχρόνια χρήση του συμπυκνωτή, οι ακροδέκτες (τόσο στο συμπυκνωτή όσο και στην μπαταριά) μπορεί να πιάσουν στην επιφάνεια τους μια κρούστα σαν ΄άλατα΄, τότε θέλει καθαρισμό με το σπρέι
* Η μπαταρία αφαιρείται και φυλάσσεται χωριστά
* Η τσάντα μεταφοράς καθαρίζονται αρχικά με μια μαλακή βούρτσα ώστε να φύγουν ορατές βρωμιές, χνούδια κτλ, και στη συνέχεια είναι με υγρό μαντηλάκι είτε με οριακά βρεγμένο πανί (όπως αναφέρεται παραπάνω) καθαρίζεται εσωτερικά και εξωτερικά

